보관하역론 정오표(2015년 1월 25일 개정8판1쇄)

보관하역론에 다음과 같은 오류가 발견되어 대단히 죄송합니다.

422페이지 24번 문제 : 해설 교체

▶ 해설 교체

평면적재수량 : 상자의 크기 가로 250 × 세로 500mm 규격으로

T-11형 표준규격 파렛트 1,100 × 1,100mm 규격에 표면적재 가능 수량은

가로 250 × 4개 = 1,000mm + 사이 공간 100mm

세로 500 × 2개 = 1,000mm + 사이 공간 100mm

즉, 가로 4개 × 세로 2개 적재가 가능 = 총 8개의 최대 적재가 가능하다.

그러므로 사이에 공간이 발생하는 스플릿 적재방법이 되며

적재율 = 250 × 500 × 8개 / 1,100 × 1,100

1,000,000 ÷ 1,210,000 = 82.64(반올림 83%)