건축물에너지평가사(건축설비시스템)문제집

36페이지 19번 문제 : 본문 수정

▶ 평균속도 0.5m/s~  → 평균속도 0.6m/s~

40페이지 29번 문제 : 본문 수정

▶ 길이 800mm인~  → 길이 800cm인~

56페이지 55번 문제 : 보기 수정

▶ ③ 1.80 → 2.28

88페이지 74번 문제 : 해설 수정

▶ RT × 3,320 → RT × 3,600

104페이지 41번 문제 : 본문 수정

▶ 다음 장치도 및 t-x선도와~  → 다음 장치도 및 h-x선도와~

108페이지 54번 문제 : 해설 수정

▶ [2904-(2831/2904)x100 → [(2904-2831/2904)x100

110페이지 61번 문제 : 본문 수정

▶ ~ 취득열량은 몇 kcal/h인가? → ~ 취득열량은 몇 W인가?

128페이지 110번 문제 : 보기 수정

▶ ④ ~기류의 강하량 → ~기류의 강하거리

135페이지 18번 문제 : 문제 수정

▶ 축동력은? → 축동력은?(단, 펌프의 효율은 85%이다.)

147페이지 11번 해설 수정

▶ [eqn: rm {8,855 TIMES 10 ^{-12} TIMES (0.4 TIMES 0.4)} over {4 TIMES 10 ^{-3}} ```]→ [eqn: rm {8.855 TIMES 10 ^{-12} TIMES (0.4 TIMES 0.4)} over {4 TIMES 10 ^{-3}} ```]

(8,855 → 8.855)

178페이지 11번 문제 및 해설 오타 수정

▶ 분산 시동형 → 분산 기동형, 콘덴서 시동형 → 콘덴서 기동형

반발 시동형 → 반발 기동형

201페이지 22번 보기 수정 및 해설 수정

▶ 보기 ④의 내용 교체

④ 필라멘트를 사용하지 ~ 가능하다. → 지향각이 넓다.

▶ 해설 수정 : 조명용 광원은 ~ 수준이다. → ④ 지향각이 좁다.

해설 박스의 단점 수정 : 제조단가가 높다. → 가격이 비싸다.

259페이지 10번 정답 수정 및 260페이지 10번 해설 수정

▶ 정답 수정 : ① → ②

▶ 해설 수정 : 주어진 내용 모두 ~ 해당한다. → ㉣ 난방시 틈새바람에 의한 부하는 현열부하 및 잠열부하 모두를 계산한다.