시설개론 정오표(2015년 개정판)

1. 공동주택시설개론 기본서 정오표

페이지	위 치	수정 전	수정 후
251 17회, 599 12번	기출문제 보기 ①	①~ ㉦-㉧	①~ ㉧-㉦
	해설)	~㉦ 보양-㉧ 마무리	~㉧ 마무리-㉦ 보양
568	LNG	바닥 근처	천장 근처
	LPG	천장 가까이	바닥 가까이

2. 공동주택시설개론 문제집 정오표

페이지	위치	수정 전	수정 후
8	18. ④	에서 응력이	에서 압축응력이
107	07 해설)	~㉦ 보양-㉧ 마무리	~㉧ 마무리-㉦ 보양
226	08 ④	라이닝	라이팅
234	14 ③ 및 해설	도어 인터록 스위치	도어 스위치
239	30. 지하주차장~	30. 지하주차장~	30. 문제 및 해설, 지문 완전 삭제.(주차장법 개정으로 이 문제는 삭제)
270	19. ③ 정답 : ③ 수정 19. 해설	③ 160m3/h	③ 150m3/h
		정답 : ⑤	정답 : ③
		따라서, Q = 0.7 × 300 = 210	따라서, Q = 0.5 × 300 = 150
295	30. 조건 추가	~농도 150ppm이다.)	~농도 150ppm, 시간당 환기횟수를 0.7회로 가정한다.)